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1 Обзор
1.1 Описание
Это соглашение является интерфейс соглашение между Видеорегистратор и DVR, DVR и клиентом, DVR и центральным сервером и DVR и мобильных терминалов, именуемый Dvrip (цифровой интерфейс протокола).
1.2 Сфера применения
Данное соглашение применимо к DVR и поддерживают ее различных типов клиентов, контроль оборудования, клиент обычно через сеть для подключения DVR, оборудования и управления DVR последовательный режим связи.
1.3 Ресуры
1.4 Глоссарий
	Термины
	Смысл

	DVR
	Digital Video Recorder

	DVRIP
	DVR Interface Protocol

	PU
	Переднего плана，Относится к кодировщику，DVR，DVS，IPC

	CU
	Клиент， WEB，SNS


2 Архитектура системы
Новые DVR является как правило автономное устройство с функциями сети. Вся сеть может иметь одно или несколько устройств DVR, каждый Видеорегистратор может установить подключение с несколькими клиентами. В частности DVR также могут быть связаны с DVR, Будильник сервер и так далее инициативу.
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Диаграмма архитектуры Dvrip
3 Сообщение
3.1 Сообщение
Передача управления потоком информации необходимо добавить эту информацию заголовка, используется, чтобы различить определенный элемент управления код команды, голова с двоичный длинный формат. Протокол включает в себя области заголовка и данных протокола. В заголовке протокола является фиксированной длины 32 байта, области данных — необязательные данные переменной длины, и длина области данных указывается в заголовке протокола.

Приведенная ниже таблица является формат сообщений потока управления:
	                1                   2                   3

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   Head Flag   |   VERSION     |  RESERVED01   |   RESERVED02  |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            SESSION ID                         |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            SEQUENCE NUMBER                    |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|  Total Packet |  CurPacket    |              Message Id       |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                             Data Length                       |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              DATA . . .                       |                           

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 


Формат сообщений потока управления
· Head Flag: Протокол идентификации и головы, 1 байт, 0xFF
· VERSION: Номер версии, в настоящее время 1
· RESERVED01: Зарезервированный бит
· RESERVED02: Зарезервированный бит
· SESSION ID: ID сессии, после каждого CU подключен к PU, PU будет назначить уникальный идентификатор сеанса в ТС, пу запрос для входа, поле Тим 0, после успешного входа, PU в ответ для заполнения поля, после двух сторон в сообщении голову, чтобы заполнить идентификатор сеанса

· SEQUENCE NUMBER: Пакет порядковый номер, начиная с 0 приращения, достигнув максимальной после начиная от 0
· Total Packet: Всего пакетов, 0 и 1 часов, представляющих только один пакет, больше чем 1 означает, что несколько пакетов, каждый пакет размером не более 16K (за исключением головы длина)
· CurPacket: Текущий порядковый номер пакета имеет смысл только когда общий пакет больше 1, указывающее текущее число пакетов, индекс, начиная с 0 Message Id: Сообщение код, см. таблицу определения кода сообщение
· Data Length: Длина области данных, байт единиц, Макс не более 16K
· DATA: Области данных, до 16 K, в настоящее время инкапсулируется JSON и позже может поддерживать xml, 2 поток расширения
3.2 Потоковая передача сообщения заголовок
Потоковая передача мультимедиа включает в себя мониторинг, воспроизведения, загрузки видео, аудио и видео данных, язык селекторной связи данных, обновления файлов данных, файлов данных изображения.
Следующая диаграмма является мультимедиа формат сообщений:
	                1                   2                   3

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|   Head Flag   |   VERSION     |   RESERVED01  |   RESERVED02  |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            SESSION ID                         |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            SEQUENCE NUMBER                    |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|    Channel    |   EndFlag     |            Message Id         |        

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                            Data Length                        |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                              DATA . . .                       |                           

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 


· Head Flag: Протокол идентификации и головы, 1 байт, 0xFF
· VERSION: Номер версии, в настоящее время 1

· RESERVED01: Зарезервированный бит

· RESERVED02: Зарезервированный бит

· SESSION ID: Идентификатор сеанса, возвращается, если вход выполнен успешно
· SEQUENCE NUMBER: Пакет порядковый номер, начиная с 0 приращения, достигнув максимальной после начиная от 0
· Channel: Необходимо определить соответствующий канал, когда данные воспроизведения и мониторинг
·  EndFlag: Пакет конец идентификации, воспроизведение видео, скачать видео, загрузки изображений, обновления при использовании 0x01 означает конец данных, другие случаи для 0x0
· Message Id: Сообщение код, см. таблицу определения кода сообщение
· Data Length: Длина области данных, байт
· DATA: Область данных
4 Рабочий процесс
Поток работы всей системы можно разделить на следующие части, PU и CU для интерактивного успеха, помимо необходимости возвращать данные, но и с кодом возврата, конкретные увидеть возврата кода определения таблицы, нет специальных инструкций, поток управления — через основной сокет общаться
· Процесс входа в систему
· Получить устройство потока информации
· Настройка получить кодировку потока информации
· Чтобы получить видео конфигурации процесса
· Чтобы получить оповещение конфигурации потока
· Настройка процесса, связанных с сетью
· Настройка конфигурации последовательного порта получить поток
· Настроить процесс настройки PTZ получить
· Настройка пользователя получить информацию
· Get Просмотр конфигурации процесса
· Настроить процесс обычной настройки получить
· Программа установки получает процесс настройки автоматического обслуживания
· Получить возможность уровня процессов
· Процесс управления PTZ
· Мониторинг процесса управления
· Управление воспроизведением процесс
· Язык системы селекторной связи процесс
· Язык системы селекторной связи процесс
· Язык системы селекторной связи процесс
· Процесс управления жесткий диск
· Процесс управления пользователя
4.1 Войти Выход и сохранить живой процесс
4.1.1 Обычный вход
CU-запрос для имени входа, основной процесс выглядит следующим:
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· CU и PU установить основной сокет для контроля потока передачи.
· CU отправляет запрос на вход через основной сокет, который содержит имя пользователя, пароль, шифрование, тип входа в систему.
· PU проверки пользователя успех, возвращение SID, количество каналов, тип устройства.
4.1.2 Активно войти в
PU запрос для входа, основной процесс выглядит следующим:
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· PU и CU установить основной сокет для контроля потока передачи
· PU через основной сокет для отправки логина запрос, запрос содержит имя пользователя, пароль, шифрование, тип устройства, количество каналов.
· CU проверки пользователя успешно, возвращая SID.
4.1.3 Выход
4.1.4 Сохранение
4.2 Получить устройство потока информации
4.3 Настройка потока информации получить конфигурации
Настройка процесса настройки сети Get
4.4 Настройка конфигурации потока получить будильник
4.5 Получить возможность уровня процессов
4.6 Процесс управления PTZ
4.7 Мониторинг процесса управления
4.7.1 Общий контроль мониторинга
CU запросы для видеонаблюдения, основной процесс выглядит следующим:
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· Cu и ПУ создать сокет для передачи медиа данных
· CU отправляет запрос на утверждение с новый сокет, который содержит номер канала, тип потока, SID поля заголовка сообщения, и SID количество ТС
· CU запрос видео наблюдения, запрос содержит канал, тип потока, пу через это определить соответствующие данные СМИ для отправки сокета
· После успеха проверки подлинности пу возвращения OK и откройте модуль записи, начало передачи видео данных, видео данных пакетов порядковый номер от 1 года
· КУБ с просьбой отключить видео наблюдения, запрос содержит канал, тип потока, остановить захват модуль, остановить видео данных отправить, сообщение обратного ответа ПУ, отключить соответствующее гнездо отправки данных СМИ
4.7.2 Мониторинг управления активные регистрации
Активные регистрации запросов для видеонаблюдения, основной процесс выглядит следующим:
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· CU отправляет активные регистрации, мониторинга запрос через основной сокет, запрос содержит число, поток тип канала
· Пу аутентификации возвращает успех.
· Пу и CU создать сокет для передачи медиа данных
· Пу отправляет запрос претензии через новый сокет, включая номер канала, тип потока, sid поля заголовка сообщения, sid количество CU
· CU запрос видео наблюдения, запрос содержит канал, тип потока, пу через это определить соответствующие данные СМИ для отправки сокета
· После успеха проверки подлинности пу возвращения OK и откройте модуль записи, начало передачи видео данных, видео данных пакетов порядковый номер от 1 года
· КУБ с просьбой отключить видео наблюдения, запрос содержит канал, тип потока, остановить захват модуль, остановить видео данных отправить, сообщение обратного ответа ПУ, отключить соответствующее гнездо отправки данных СМИ
4.8 Управление воспроизведением процесс
4.8.1 Воспроизведение общего управления
CU запросы для видеонаблюдения, основной процесс выглядит следующим:
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· Cu и ПУ, используются для установления розетки для передачи данных воспроизведения
· CU отправляет запрос на утверждение с новый сокет содержащие номер канала, SID поля заголовка сообщения, и SID количество ТС
· Воспроизведение сети CU запрос, запрос содержит имя файла (из видео файла запроса ПУ в результате возвращения результатов имя файла), время начала и время окончания, воспроизведение видео в это время воспроизведения интервала
· Успех проверки подлинности ПУ и найти соответствующий файл, возврата OK и ПУ открыть модуль записи, начать передачи видео данных, число пакетов данных видео от 1 Начало приращения, через новый сокет, отправляемые CU
· Во время воспроизведения CU могут быть выполнены, приостановки воспроизведения, возобновить воспроизведение, позиция воспроизведения, остановки воспроизведения, выключить воспроизведение, отсоединяют разъем, когда воспроизведение выключен, и остановить воспроизведение не закрывает сокет подключения. После остановки воспроизведения, вам не нужно повторно установить подключение. Все команды управления потока посылаются через основной сокет
· Когда CU выключается воспроизведения сети, запрос содержит канал, тип потока, пу останавливает захват модуль, останавливает видео данные для отправки, пу возвращает ответ информацию, закрывает новый сокет
· Когда заканчивается воспроизведение файла, ПУ будет в заголовке пакета СМИ Endflag поле установлено значение 1, остановить отправленные данные
· Для каждого CU до 4-х воспроизведения (4-полосная обмен гнездо подключения для передачи данных, поэтому когда первый канал воспроизведения учредить новый сокет, другие 3 каналов после этого не нужно создать новый объект socket, прямой запрос на воспроизведение сети) и каждый канал поддерживает только 1-способ воспроизведения, Но разные CU может одновременно запросить же способ воспроизведения.
4.8.2 Активные регистрации управления воспроизведением
Запрос Активные регистрации для воспроизведения видео, основной процесс выглядит следующим образом:
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· CU инициирует запрос воспроизведения активные регистрации через основной сокет, просит имя файла (из видео файла запроса когда пу передает имя файла возвращается в ТС), время начала и время окончания.
· Пу аутентификации возвращает успех.
· Пу и CU создать сокет для передачи медиа данных
· Пу отправляет запрос претензии на новый сокет, содержит номер канала, sid поля заголовка сообщения, sid количество CU
· CU просит воспроизведения сети, запрос содержит имя файла, время начала и время окончания, воспроизведение видео будет воспроизводить в этот промежуток времени
· Успех проверки подлинности ПУ и найти соответствующий файл, возврата OK и ПУ открыть модуль записи, начать передачи видео данных, число пакетов данных видео от 1 Начало приращения, через новый сокет, отправляемые CU
· Во время воспроизведения CU могут быть выполнены, приостановки воспроизведения, возобновить воспроизведение, позиция воспроизведения, остановки воспроизведения, выключить воспроизведение, отсоединяют разъем, когда воспроизведение выключен, и остановить воспроизведение не закрывает сокет подключения. После остановки воспроизведения, вам не нужно повторно установить подключение. Все команды управления потока посылаются через основной сокет
· Когда CU выключается воспроизведения сети, запрос содержит канал, тип потока, пу останавливает захват модуль, останавливает видео данные для отправки, пу возвращает ответ информацию, закрывает новый сокет
· Когда заканчивается воспроизведение файла, ПУ будет в заголовке пакета СМИ Endflag поле установлено значение 1, остановить отправленные данные
· Для каждого CU до 4-х воспроизведения (4-полосная обмен гнездо подключения для передачи данных, поэтому когда первый канал воспроизведения учредить новый сокет, другие 3 каналов после этого не нужно создать новый объект socket, прямой запрос на воспроизведение сети) и каждый канал поддерживает только 1-способ воспроизведения, Но разные CU может одновременно запросить же способ воспроизведения.
4.9 Процесс загрузки видео
Скачать видео и воспроизведения видео доли, котор набор процедур, обработка также как способ воспроизведения обработки, также каждого CU до 4 дороги воспроизведения предел, увидеть воспроизведения контроля процесса. Активные регистрации же.
4.10 Язык системы селекторной связи процесс
4.10.1 Общие слова селекторной связи
CU запросы для видеонаблюдения, основной процесс выглядит следующим:
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· Cu и ПУ устанавливают новые розетки, селекторной связи передачи данных
· CU отправляет запрос на утверждение с новый сокет, который содержит канал число (в настоящее время только поддерживает все пути, номер канала равен 0), СИД поля заголовка сообщения, и SID количество ТС
· Внутренний голос CU запросы через основной сокет, который содержит канал число (в настоящее время только поддерживает вплоть до домофон, номер канала 0)
· В том же время поддерживает только CU с ПУ для речи говорить, если уже с другим ТС открыт речи домофон, возвращение начал говорить код ошибки
· Пу аутентификации после успеха пу открытого захвата модуля, начать голосовой передачи данных, голосовой номер пакета данных, начиная с 1, в то время как CU также начал отправлять голосовые данные, голос число пакетов данных от 1 начал расти
· CU запрос закрывает голос, чтобы говорить, запрос содержит номер канала, пу останавливает захват модуль, остановки голосовых данных для отправки, пу возвращает ответ информацию, закрывает новый сокет, CU получает ответ информацию, остановки отправляет голос данные ПУ, закрывает новый сокет
4.10.2 Активные регистрации голосовой домофон
Активные регистрации запроса для внутренней голосовой связи, основной процесс выглядит следующим:
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· CU инициирует активные регистрации голосовой домофон запросы через основной сокет, который содержит номер канала (в настоящее время поддерживает только все путь вверх, канал номер 0).
· В том же время поддерживает только CU с ПУ для речи говорить, если уже с другим ТС открыт речи домофон, возвращение начал говорить код ошибки
· Пу и CU устанавливают розетки для передачи голосовых данных
· ПУ для отправки запроса претензии на новый сокет, запрос содержит номер канала (в настоящее время только поддержки все пути, номер канала 0), СИД поля заголовка сообщения, SID количество ТС
· Внутренний голос CU запросы через основной сокет, который содержит канал число (в настоящее время только поддерживает вплоть до домофон, номер канала 0)
· Пу аутентификации после успеха пу открытого захвата модуля, начать голосовой передачи данных, голосовой номер пакета данных, начиная с 1, в то время как CU также начал отправлять голосовые данные, голос число пакетов данных от 1 начал расти
· CU запрос закрывает голос, чтобы говорить, запрос содержит номер канала, пу останавливает захват модуль, остановки голосовых данных для отправки, пу возвращает ответ информацию, закрывает новый сокет, CU получает ответ информацию, остановки отправляет голос данные ПУ, закрывает новый сокет
4.11 Процесс обновления
Текущее обновление использует пассивный обновления, то есть потребность в CU инициативе инициировать запрос на обновление, основной процесс выглядит следующим:
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· Обновление CU системы через основной сокет запрос, сообщение, если ПУ в модернизации государства, возвращение уже в код обновления ошибки, если CU имеет разрешение не эскалации, возвращает не код ошибки разрешения, куб останавливается эскалации
· Когда CU начинает отправлять обновления данных, порядковый номер пакета увеличивается от 1 и Endflag поля в заголовке сообщения необходимо задать, если последний пакет Endflag = 1, другие Endflag = 0
· Пу каждый получил пакет возвращает сообщение ответа, если ошибка в данных, будут определяться в поле RET сообщения ответа и остановить обновление
· После получения последнего пакета, пу начал обновление, после обновления вернется к модернизации успех информацию, обновления успешно после перезагрузки пу
· В процессе отправки данных, ТС может отменить обновление, и как только пу начинает обновление, ТС нельзя отменить обновление.
· После начала обновления, пу пройдет upgrade_progress команду, чтобы рассказать хода CU обновления, прогресс в ОТСТАВКЕ флаг (0 ~ 100), команда CU не нужно возвращать ответ, обновление выполнено успешно, через upgrade_progress команда сообщил, RET = 515: успех, RET = 514: сбой
4.12 Видео процесса управления
4.13 Процесс управления изображение
4.14 Процесс управления журнала
4.15 Процесс управления жесткий диск
4.16 Процесс управления пользователя
4.17 Процесс управления обслуживания
4.18 Автоматический процесс поиска устройства
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· Широковещательный пакет UDP используется, направил, как использование UDP порт фиксированной 34569
5 Грамматика и конвенций
5.1 Протокол журнала из Live войти（C1）

5.1.1 Обычный вход
1 Запрос на вход
	Название сообщения
	CU_PU_ Запрос на вход

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU Запрос на вход

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения запроса входа
	<! ELEMENT     LOGIN_REQ(UserName,  PassWord, EncodeType,  LonginType) >

<!-- UserName: Имя пользователя, то есть, в учетная запись настроена в конце пу -->

<! ELEMENT     UserName (#STRING)>

<!-- PassWord: Пароль -->

<! ELEMENT     PassWd (#STRING)>

<!-- EncodeType: Шифрование: Нет шифрования 3DES -->

<! ELEMENT     EncodeType (None | 3DES)>

<!-- LonginType: Режим посадки:GUI,Console,DVRIP-Web,DVRIP-SNS ,DVRIP-Mobile,DVRIP-Server , DVRIP-Upgrade , DVRIP-AutoSearch , DVRIP-NetKeyboard -->

<! ELEMENT     LonginType(GUI | Console | DVRIP-Web | DVRIP-SNS| DVRIP-Mobile| DVRIP- Server|DVRIP-Upgrade| DVRIP-AutoSearch| DVRIP-NetKeyboard)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "EncryptType" : "MD5",

 "LoginType" : "DVRIP-Web", 

"PassWord" : "6QNMIQGe",  

"UserName" : "admin"

 }


2  Возврат запроса входа
	Название сообщения
	PU_CU_ Сообщение ответа запрос входа

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	CU Запросить логин ответное сообщение

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	Описание
	无


Запрос на вход определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     LOGIN_RSP(Ret,  SessionID, DeviceType, ChnNum,  ExtraChannel, AliveInterval) >

<!-- Ret:Возвращаемое значение，Другие параметры имеют смысл только при возврате успех -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- SessionID:СессияID, 8-разрядные строки композиции, после успешного завершения каждого CU входа, пу возвратит уникальный sessionid ТС, и после этого сообщения будет зависеть от этой SessionID -->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- DeviceType: Тип устройства -->

<! ELEMENT     DeviceType (DVR | DVS | IPC ) >

<!-- ChnNum: Количество каналов устройства -->

<! ELEMENT     ChnNum (#NUMBER) >

<!—ExtraChannel: Количество расширенных каналов, то есть комбинированные закодированный канал -->

<! ELEMENT     ExtraChannel (#NUMBER) >

<!-- AliveInterval: Период времени между CU и ПУ для угаснуть, в секундах -->

<! ELEMENT     AliveInterval (#NUMBER) >

Тело сообщения ниже пример:
{

 "AliveInterval" : 20,

 "ChannelNum" : 8,

" ExtraChannel" : 1,

 "DeviceType " : "DVR",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x0000000B"}


5.1.2 Активно войти в
1 Запрос на вход
	Название сообщения
	PU_CU_ Запрос на вход

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	PU Запрос на вход

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения запроса входа
	<! ELEMENT     LOGIN_REQ(UserName,  PassWord, EncodeType,  LonginType) >

<!-- UserName: Имя пользователя, то есть, на счет, созданный в конце CU -->

<! ELEMENT     UserName (#STRING)>

<!-- PassWord: Пароль -->

<! ELEMENT     PassWd (#STRING)>

<!-- EncodeType: Шифрование: Нет шифрования 3DES -->

<! ELEMENT     EncodeType (None | 3DES)>

<!-- DeviceType: Тип устройства -->

<! ELEMENT     DeviceType (DVR | DVS | IPC ) >

<!-- DeviceID: Идентификатор устройства -->

<! ELEMENT     DeviceID (#NUMBER) >

<!-- ChnNum: Количество каналов устройства -->

<! ELEMENT     ChnNum (#NUMBER) >

Тело сообщения ниже пример:
{

"UserName" :"admin",
"PassWord" : "6QNMIQGe",
"EncryptType":"NONE",
"DeviceType":"DVR",
"DeviceID":123456,
"ChannelNum":16
}


2  Возврат запроса входа
	Название сообщения
	CU_PU_ Возврат запроса входа

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	PU Возврат запроса входа

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Запрос на вход определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     LOGIN_RSP(Ret,  SessionID) >

<!-- SessionID:СессияID, 8-разрядные строки композиции, после каждого успешного входа ПУ, CU вернутся уникальный sessionid ПУ, и впоследствии коммуникаций необходимо будет полагаться на этот SessionID -->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение，Другие параметры имеют смысл только при возврате успех -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- Name: Имя конфигурации -->

<! ELEMENT     Name (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Name":"Login",

"Ret":100,

"SessionID" : "0x00000001"
}


5.1.3 Выход
1  Активный выход запрос
	Название сообщения
	CU_PU_ Logout запрос

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU Выход запроса

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Выйти из определения запроса сообщения
	<! ELEMENT     LOGOUT_REQ(Name,SessionID) >

<!-- Name: Имя пользователя, то есть, в учетная запись настроена в конце пу -->

<! ELEMENT     Name (#STRING)>

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

         "Name" : ""

         " SessionID " : "00000001",

 }


2  Активный выход запрос возврата
	Название сообщения
	PU_CU_ Сообщение журнала в ответ на запрос

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	CU Сообщение журнала в ответ на запрос

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Запрос на вход определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     LOGOUT_RSP(Name,SessionID) >

<!-- Name: Имя пользователя, то есть, в учетная запись настроена в конце пу -->

<! ELEMENT     Name (#STRING)>

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
      {

         "Name" : ""

" SessionID " : "00000001",

      }


3  Сила выхода запрос
	Название сообщения
	PU_CU_ Сила выхода запрос

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	PU Сила выхода запрос

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение силы выход запроса сообщения
	<! ELEMENT     FORCELOGOUT_REQ(SessionID) >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

         " SessionID " : "00000001",

 }


Силу определения сообщения ответ на запрос входа
	<! ELEMENT     FORCELOGOUT_RSP(SessionID , Ret) >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:



5.1.4 Сохранение
6.2.3.1 Живой запрос
	Название сообщения
	CU_PU_ Живой запрос

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU предлагается быть застраховано удержания цикла, возвращенный входа с Пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Выйти из определения запроса сообщения
	<! ELEMENT     KEEPALIVE_REQ(SessionID, Name) >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "KeepAlive",

 "SessionID" : "0x0000000B"

 }


6.2.3.2 Безопасность возвращения
	Название сообщения
	PU_CU_ Живой запроса ответное сообщение

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	CU запрос Live ответное сообщение

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Запрос на вход определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     KEEPALIVE_RSP(SessionID , Name, Ret) >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "KeepAlive",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x0000000B"

 }


5.2 Получить сведения об устройстве（C2）

5.2.1 Получите запрос информации системы
	Название сообщения
	CU_PU_ Получите запрос информации системы

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Базовая система информации для CU приобретение оборудования

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получите запрос информации системы определения сообщения
	<! ELEMENT     SYSINFO_REQ(SessionID, Name) >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!—Name: Имя системы информации, включая информацию об устройстве, состояние устройства, сведения о диске -->

<! ELEMENT Name (#STRING) -->

Тело сообщения ниже пример:
// Информация об устройстве
{

"SessionID " : "00000001",

“Name” : “SystemInfo”

}

// Сведения о диске
{

 "Name" : "StorageInfo",

 "SessionID" : "0x00000002"

 }

// Состояние устройства
{

 "Name" : " WorkState",

 "SessionID" : "0x00000002"

 }




5.2.2 Возвращение сведений о системе
	Название сообщения
	PU_CU_ Ответ на запрос информации сообщение системы

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	Сообщение информации ответ на запрос системы CU

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Системы определения сообщения в ответ на запрос информации
	<! ELEMENT     SYSINFO_RSP(SessionID, Ret,  Name, SystemInfo)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- Сведения о системе, включая информацию об устройстве (systeminfo), состояние устройства (workstate), диск информация (storageinfo), см.»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     SystemInfo (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
// Информация об устройстве
{

 "Name" : "SystemInfo",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0xb",

 "SystemInfo" : {

 "AlarmInChannel" : 8,

 "AlarmOutChannel" : 2,

 "BuildTime" : "2009-02-13 12:03:12",

 "EncryptVersion" : "Unknown",

 "HardWareVersion" : "Unknown",

 "SerialNo" : "00000000",

 "SoftWareVersion" : "JF1.00.R01",

 "TalkInChannel" : 1,

 "TalkOutChannel" : 1,

 "VideoInChannel" : 8,

 "VideoOutChannel" : 1,

"ExtraChannel " : 1,

"AudioInChannel" : 4

                             "DeviceRunTime":"0x0000019A"
 } 

}

// Сведения о диске
{

 "Name" : "StorageInfo",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x2",

 "StorageInfo" : [ 

{

 "PartNumber" : 1,

 "Partition" : [

 {

 "DirverType" : 0,

 "IsCurrent" : true,

 "LogicSerialNo" : 0,

 "NewEndTime" : "2009-02-16 11:52:05",

 "NewStartTime" : "2000-11-30 10:58:42",

 "OldEndTime" : "2063-11-30 00:00:23",

 "OldStartTime" : "2000-00-00 00:00:00",

 "RemainSpace" : "0x00073130",

 "Status" : 0,

 "TotalSpace" : "0x000746FC"

 },

 {

 "DirverType" : 0,

 "IsCurrent" : false,

 "LogicSerialNo" : 0,

 "NewEndTime" : "0000-00-00 00:00:00",

 "NewStartTime" : "0000-00-00 00:00:00",

 "OldEndTime" : "0000-00-00 00:00:00",

 "OldStartTime" : "0000-00-00 00:00:00",

 "RemainSpace" : "0x00000000",

 "Status" : 0,

 "TotalSpace" : "0x00000000"

 }

 ],

 "PlysicalNo" : 0 

}

]

 }

// Рабочий статус
{

 "Name" : "WorkState",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x3",

 "WorkState" : 

{

 "AlarmState" : 

{ 

"AlarmIn" : 8,

 "AlarmOut" : 1,

 "VideoBlind" : 0,

 "VideoLoss" : 1,

 "VideoMotion" : 0 

}, 

"ChannelState" : 

[

 { "Bitrate" : 13, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 9, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 14, "Record" : false },

 { "Bitrate" : 13, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 14, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 14, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 13, "Record" : false }, 

{ "Bitrate" : 9, "Record" : false },

] 

} 

}


5.3 Комплект вверх/Get конфигурации связанные запросы（C3）

5.3.1 Настройка конфигурации запросы
	Название сообщения
	CU_PU_ Настройка конфигурации запросы

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu пу конфигурации

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение набора конфигурации запрос сообщения
	<! ELEMENT    CONFIG_SET(SessionID,  ConfigName)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- ConfigName:Имя конфига: “AVEnc.Encode”, “AVEnc.VideoWidget”, “AVEnc.VideoColor”, “Record”, “Detect.MotionDetect”, “Detect.BlindDetect”, “Detect.LossDetect”, “Alarm.LocalAlarm”, “Alarm.NetAlarm”, “Alarm.NetIPConflict”, “Alarm.NetAbort”, “Storage.StorageNotExist”, “Storage.StorageLowSpace”, “Storage.StorageFailure”, “Alarm.PTZAlarmProtocol”, “NetWork.NetCommon”, “NetWork.NetIPFilter”, “NetWork.NetDHCP”, “NetWork.NetDDNS”, “NetWork.NetEmail”, “NetWork.NetNTP”, “NetWork.NetPPPoE”, “NetWork.NetDNS”,“NetWork.NetARSP”,“NetWork.NetMobile”,“NetWork.Upnp”,“NetWork.NetFTP”, ,“NetWork.AlarmServer”, “Uart.Comm”, “Uart.PTZ”, “Uart.PTZPreset”, “Uart.PTZTour”, “fVideo.Tour”, “fVideo.GUISet”, “fVideo.TVAdjust”, “fVideo.AudioInFormat”, “fVideo.Play”, “General.General”, “General.Location”, “General.AutoMaintain”, “ChannelTitle”, “Storage.Snapshot”, “AVEnc.CombineEncode”, “NetWork.NetFTP” подробнее см»JsonConfigFormat» -->

<! ELEMENT     ConfigName(#STRING)>

<!-- ConfigObject: Строковое описание конкретных сведений о конфигурации, см.»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Encode (#STRUCT) -->

Для задания кодировки конфигурации запрос следующим:
{

     “SessionID” : “0x1234”,

     “Name” : “General.General"

}




Возвращаемое сообщение: 

Настройка кодировки конфигурации запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     CONFIG_SET_RSP(SessionID,  ConfigName, Ret)  >

Чтобы задать конфигурацию кодирования возвращения пример ниже:
{

     "General.General":{},

     “Name” : “General.General"

      “SessionID” : “0x1234”, 

      “Ret” : 100,

}




5.3.2 Получите запрос настройки
	Название сообщения
	CU_PU_ Получите запрос настройки

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu на пу получить конфигурацию

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получить настройки запроса определения сообщения
	<! ELEMENT    CONFIG_GET(SessionID,  ConfigName)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- ConfigName: Имя конфигурации: просмотреть параметры конфигурации запрос -->

<! ELEMENT     ConfigName(#STRING)>

Получает текст сообщения для запроса серийный конфигурации следующим:
{

      “SessionID” : “0x1234”,

      “Name” : “Uart .Comm”

}




Возвращаемое сообщение: 

Получить настройки определения сообщения в ответ на запрос
	<! ELEMENT     CONFIG_GET_RSP(SessionID, Ret,  Name, ConfigObject)  >

Возвращаемоесообщение формат, определенный при конфигурации последовательного порта является следующим, другие конфигурации похожи, и соответствующие сведения о сбое описан в поле RET на провал.
{

       “SessionID” : “0x1234”,

       “Ret” : 100,

       “Name” : “Uart .Comm”

       “Comm” : {}

}


5.3.3 Получите конфигурацию по умолчанию запрос
	Название сообщения
	CU_PU_ Получите конфигурацию по умолчанию запрос

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu на пу задать конфигурацию оверлея

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение набора конфигурации запрос сообщения
	<! ELEMENT    DEFAULT_CONFIG_GET(SessionID,  ConfigName)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- ConfigName: Имя конфигурации: просмотреть параметры конфигурации запрос -->

<! ELEMENT     ConfigName(#STRING)>

Получает текст сообщения для запроса серийный конфигурации следующим:
{

      “SessionID” : “0x1234”,

      “Name” : “Uart .Comm”

}




Возвращаемое сообщение: 

Настройка конфигурации оверлея запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT     DEFAULT_CONFIG_GET_RSP(SessionID, Ret,  Name, ConfigObject)  >

Когда настройки последовательного порта успешно, возвращаемоесообщение формат определяется следующим образом и другие конфигурации схожи, и RET поле описывает соответствующую информацию отказа при сбое.
{

       “SessionID” : “0x1234”,

       “Ret” : 100,

       “Name” : “Uart .Comm”

       “Comm” : {}

}


5.4 Получение компетенции уровня запросов（C12）

	Название сообщения
	CU_PU_ Получение компетенции уровня запросов

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU в ПУ запрос возможностей приобретения системы набор

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получить список возможностей системы определения сообщения запроса
	<! ELEMENT    ABILITY_GET(SessionID, Name)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<!—Name В настоящее время имеет способность имя коллекции,” EncodeCapability”( Кодирование возможность набора), “BlindCapability”( Набор возможностей окклюзии), “MotionArea”( Возможность динамического тестирования набор), “DDNSService”( Набор возможностей типа службы DDNS), “ComProtocol”( Набор возможностей протокола последовательного порта), “PTZProtocol“ (Набор возможностей платформы облако), “TalkAudioFormat”( Набор выступая способность), “MultiLanguage”( Набор возможностей поддержки языка)-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! ELEMENT     Name(#SRING)>

Получить набор кодирования возможности, такие как:
{

      “SessionID” : “0x1234”,

      “Name” : “SystemFunction”

}




Возвращаемое сообщение:
Получить список возможностей системы запрос ответ определения сообщения
	<! ELEMENT    ABILITY_GET_RSP(SessionID,   Ret,   Name,  AbilityObject)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!--Name Возможность задать имя -->

<! ELEMENT Name(#STRING)>

<!—AbilityObject Конкретные возможности задать объект -->

Тело сообщения ниже пример:
{

      “SessionID” : “0x1234”,

      “Ret” : 100,

      “Name” : “SystemFunction”,

      “SystemFunction” : {}

}


5.6 Управление PTZ（C13）

5.4.1 Запрос управления PTZ
	Название сообщения
	CU_PU_ Выполнить операцию PTZ


	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu пу запрос операции PTZ

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения PTZ операции запроса
	<! ELEMENT    PTZ_REQ(SessionID,  Name, Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Operation: см »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

“SessionID” : “0x1234”,

“Name” : “OPPTZControl”,

"OPPTZControl" : {

"Command" : "DirectionUp",

"Parameter" : {

"AUX" : { "Number" : 0, "Status" : "On" },

"Channel" : 0, 

"MenuOpts" : "Enter",

"Pattern" : "Start", 

"Preset" : 0, 

"Step" : 5, 

"Tour" : 0 }

 }, 

"SessionID" : "0x14" 

}

}


Возвращаемое сообщение:
Определение сообщения в ответ на запрос операции PTZ
	<! ELEMENT    PTZ _RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

      “SessionID” : “0x1234”,

      “Ret” : 100,

      “Name” : “”

}


5.5 Мониторинг управления（C14）

5.5.1 Мониторинг запросов для управления
	Название сообщения
	CU_PU_ Мониторинг управления

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU на пу запрос контроля

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Мониторинг управления запроса определения сообщения
	<! ELEMENT   MONITOR_REQ(SessionID,  Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Operation: см »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

     "Name" : "OPMonitor",

 "OPMonitor" : {

"Action" : "Claim",

 "Parameter" : {

 "Channel" : 0,

 "StreamType" : "Main",

 "TransMode" : "TCP" 

}

},

"SessionID" : "0xb"

}


Возвращаемое сообщение:
Мониторинг управления определения сообщения в ответ на запрос
	<! ELEMENT    MONITOR_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : " OPMonitor ",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x0000000C"

 }


5.6 Управление воспроизведением（C15）

5.6.1 Запрос управления воспроизведением
	Название сообщения
	CU_PU_ Выполнять управление воспроизведением

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU для управления воспроизведением запрос пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Управление воспроизведением определения запроса сообщения
	<! ELEMENT    PLAY_REQ(SessionID,  Name, Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Operation:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "OPPlayBack",

 "OPPlayBack" : {

 "Action" : "Claim",

 "EndTime" : "2009-02-16 10:23:30",

 "Parameter" : {

                    "FileName" : "/idea0/2009-02-16/001/10.08.41-10.23.30[R][@7cb][0].h264",

                    "TransMode" : "TCP"

}, 

"StartTime" : "2009-02-16 10:08:41"

 },

 "SessionID" : "0x2" 

}


Возвращаемое сообщение:
Управление воспроизведением определения сообщения в ответ на запрос
	<! ELEMENT    PLAY_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения выглядит следующим образом:
{

 "Name" : "OPPlayBack",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002"

}


5.7 Внутренний голос (C16)

5.7.1 Запрос голосовой домофон
	Название сообщения
	CU_PU_ Внутренний голос

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU пу запрос голосовой домофон

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения селекторной связи запрос голос
	<! ELEMENT    TALK_REQ(SessionID,  Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Operation:见»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Name" : "OPTalk", 

"OPTalk" : {

 "Action" : "Claim",

 "AudioFormat" : {

 "BitRate" : 0,

 "EncodeType" : "G711_ALAW", 

"SampleBit" : 8,

 "SampleRate" : 8 }

 }, 

"SessionID" : "0x3"

}


Возвращаемое сообщение:
Определение сообщения голосовой ответ на запрос системы селекторной связи
	<! ELEMENT    TALK_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Name" : "OPTalk",

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x0000000C"

}


5.8 Запрос файла（C17）

	Название сообщения
	CU_PU_ Создание файла запроса

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU просит пу расследовать файл, здесь файл включает: видео файл, изображение, файл журнала

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения запроса запрос файла
	<! ELEMENT    FILESEARCH_REQ(SessionID,  Name, OPFileQuery)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Name: Имя операции -->

<!-- OPFileQuery:см »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     OPFileQuery(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "OPFileQuery",

 "OPFileQuery" : {

"BeginTime" : "2009-02-08 00:00:00",

"Channel" : 0,

"DriverTypeMask" : "0x0000FFFF",

"EndTime" : "2009-02-08 09:53:03", 

"Event" : "AMRH", 

"Type" : "h264" 

}, 

"SessionID" : "0xb" 

}


Возвращаемое сообщение:
Журнал управления запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    FILESEARCH_RSP(SessionID,   Name, Ret, FileList )  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- FileList: Файл сведений список, каждый результат запроса является fileinfo, см. »JsonConfigFormat» -->

<! ELEMENT     FileList(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : " FileList ",

 " FileList " : [

 {

 "BeginTime" : "2009-02-16 10:08:41",

 "DiskNo" : 0,

 "EndTime" : "2009-02-16 10:23:30",

 "FileLength" : "0x0000B000",

 "FileName" :  "/idea0/2009-02-16/001/10.08.41-10.23.30[R][@7cb][0].h264",

"SerialNo" : 0

}, 

{

 "BeginTime" : "2009-02-16 10:24:08",

 "DiskNo" : 0,

 "EndTime" : "2009-02-16 10:34:42",

 "FileLength" : "0x00008000",

 "FileName" : "/idea0/2009-02-16/001/10.24.08-10.34.42[R][@85d][0].h264",

 "SerialNo" : 0

 },

],

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x2"

}


5.9 Журнал запросов（C17）

	Название сообщения
	CU_PU_ Создание файла запроса

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU до сведения журнала запросов запрос пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение управления запроса сообщения журнала
	<! ELEMENT   LOGSEARCH_REQ(SessionID,  Name, OPLogQuery)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- OPLogQuery:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     OPLogQuery (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "OPLogQuery",

 "OPLogQuery" : {

 "BeginTime" : "2009-02-16 00:00:00",

 "EndTime" : "2009-02-17 00:00:00",

 "LogPosition" : 0,

 "Type" : "LogAll"

 },

 "SessionID" : "0x2"

}


Возвращаемое сообщение:
Журнал управления запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    LOGSEARCH_RSP(SessionID,   Ret, LogList)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- LogList: Файл сведений список, каждый результат запроса является loglist, см. »JsonConfigFormat» -->

<! ELEMENT     LogList(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "LogList" : [

 {

 "Data" : "default",

 "Position" : 2038,

 "Time" : "2009-02-16 11:09:28",

 "Type" : "LogIn",

 "User" : "System"

 },

 {

 "Data" : "Abnormal",

 "Position" : 2039,

 "Time" : "2009-02-16 11:09:30",

 "Type" : "ShutDown",

 "User" : "System"

 }, 

 ],

 "Name" : "LogList",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x3"

 }


5.10 Системное время запроса（C18）

	Название сообщения
	CU_PU_ Время запроса ПУ системы

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU пу запрос системы управления

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение запроса запрос сообщения системы время
	<! ELEMENT    TIMEQUERY_REQ (SessionID,  Name)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Name: Имя операции -->

<!-- OPTimeQuery:»JsonConfigFormat»-->

Тело сообщения ниже пример:
Работы устройства 

{

 "Name" : "OPTimeQuery", 

"SessionID" : "0x2" 

}


Возвращаемое сообщение:
Определение системы время запроса запрос ответ сообщение
	<! ELEMENT    TIMEQUERY_RSP(SessionID,  Ret,  OPTimeQuery)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"OPTimeQuery" : "2009-09-24 09:20:24",

 "Ret" : 100, 

SessionID" : "0x2" 

}




5.11 Системы управления（C18）

5.11.1 Запросы системы управления
	Название сообщения
	CU_PU_ Системы управления

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU пу запрос системы управления

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения системы управления запроса
	<! ELEMENT    SYSMANAGER_REQ(SessionID,  Name, Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! –Name: Запрашивать имя управления, в настоящее время имеет  ”OPMachine” ,”OPLogManager” , “OPDefaultConfig”, “OPTimeSetting”,-->

<!-- Operation: »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
Работы устройства 
{

 "Name" : "OPMachine", 

"OPMachine" : {

 "Action" : "Reboot" 

},

 "SessionID" : "0x2" 

}

Управление журналом 
{

 "Name" : "OPLogManager",

 "OPLogManager" : {

 "Action" : "RemoveAll"

},

 "SessionID" : "0x3"

}

Восстановить по умолчанию 
{

 "Name" : "OPDefaultConfig",

 "OPDefaultConfig" : {

 "Account" : false,

 "Alarm" : false,

 "CommPtz" : false,

 "Encode" : false,

 "General" : true,

 "NetCommon" : false,

 "NetServer" : false,

 "Preview" : false,

 "Record" : false 

},

"SessionID" : "0x3" 

}

Установка времени 
{

 "Name" : "OPTimeSetting",

 "OPTimeSetting" : "2009-09-24 09:08:50",

 "SessionID" : "0x2"

 }


Возвращаемое сообщение:
Журнал управления запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    SYSMANAGER_RSP(Name,SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

Name:"",

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002"

}


5.12 Жесткий диск управления（C19）

5.12.1 Запрос управления жесткий диск
	Название сообщения
	CU_PU_ Жесткий диск управления

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu пу запрос жесткий диск управления

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Жесткий диск управления запроса определения сообщения
	<! ELEMENT    DSIKMANAGER_REQ(Name,SessionID,  Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! –Name: Запрашивать имя управления, в настоящее время имеет "OPStorageManager",-->
<!-- Operation:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Name" : "OPStorageManager", 

"OPStorageManager" : { "Action" : "SetType", "PartNo" : 1, "SerialNo" : 0, "Type" : "ReadWrite" }, "SessionID" : "0x3"}


Возвращаемое сообщение:
Жесткий диск определения сообщения в ответ на запрос управления
	<! ELEMENT    DSIKMANAGER_RSP(Name,SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Name" : "", "

Ret" : 100, 

"SessionID" : "0x00000003"

}


5.13 Управление пользователями（C20）

5.13.1 Получить полное разрешение список
	Название сообщения
	CU_PU_获取完整权限列表请求

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU向PU请求获取完整权限列表

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получить полное разрешение списка запроса определения сообщения
	<! ELEMENT    FULLAUTHORITYLIST_GET(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>




Возвращаемое сообщение:
Получить полное разрешение списка ответ на запрос определения сообщения
	<! ELEMENT    FULLAUTHORITYLIST_GET_RSP(SessionID,   Ret, Users)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- Users: Список прав пользователей, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Users(#STRUCT) -->

Тело сообщения ниже пример:
{

 "AuthorityList" : [ "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ], 

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.2 Получить информацию
	Название сообщения
	CU_PU_ Получение конфигурации прав пользователя запросы

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Запрос конфигурации прав пользователя

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получить права пользователя конфигурации определения запроса сообщения
	<! ELEMENT    USERS_GET(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>




Возвращаемое сообщение:
Получить определение сообщения ответ Настройка запроса прав пользователя
	<! ELEMENT    USERS_GET_RSP(SessionID,   Ret, Users)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- Users: Настройка прав пользователя, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Users(#STRUCT) -->

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Ret" : 100, 

"SessionID" : "0x00000002",

 "Users" : [

 {

 "AuthorityList" : [ "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ], 

"Group" : "admin",

 "Memo" : "user's account",

 "Name" : "user",

 "Password" : "9kwf1kHJ",

 "Reserved" : true,

 "Sharable" : true 

},

{

 "AuthorityList" : [ "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ], 

"Group" : "admin",

 "Memo" : "admin 's account",

 "Name" : "admin",

 "Password" : "6QNMIQGe",

 "Reserved" : true,

 "Sharable" : true

 },

]

 }


5.13.3 Получить сведения о группе пользователей
	Название сообщения
	CU_PU_ Получить сведения о группе пользователей

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Группы пользователей запрос разрешения конфигурации

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Получить пользователей группы разрешения конфигурации определения запроса сообщения
	<! ELEMENT    GROUPS_GET(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>




Возвращаемое сообщение:
Получения разрешения группы пользователей настроить запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    GROUPS_GET_RSP(SessionID,   Ret, Groups)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- Groups: Конфигурацию разрешения группы пользователей, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Groups(#STRUCT) -->

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Groups" : [

{

 "AuthorityList" : [

 "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

 "Memo" : "administrator group",

 "Name" : "admin"

 },

 {

 "AuthorityList" : [ "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

 "Memo" : "user group", 

"Name" : "user" }

 ],

"Ret" : 100, 

"SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.4 Добавить группу пользователей
	Название сообщения
	CU_PU_ Добавить группу пользователей

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU向PU Запрос на добавление группы пользователей

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Добавить определение сообщения запроса группы пользователей
	<! ELEMENT    ADDGROUP_REQ(SessionID,  Name, Groups)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Groups: Группы имя группы пользователей не может конфликтовать с группой, которая уже существует, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Groups(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Group" : {

"AuthorityList" : [ "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

 "Memo" : "group0001",

 "Name" : "group0001"

},

"Name" : "Group",

"SessionID" : "0x2"

}


Возвращаемое сообщение:
Добавить пользователей группы запрос ответ определения сообщения
	<! ELEMENT    ADDGROUP_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.5 Изменение группы пользователей
	Название сообщения
	CU_PU_ Изменение группы пользователей

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU пу запрос пользователя изменить группу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Изменить определение сообщения запроса группы пользователей
	<! ELEMENT    MODIFYGROUP_REQ(SessionID,  GroupName, Groups)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- GroupName: Имя группы пользователей, когда изменение пользователя группе информация включает имя группы пользователей, где имя группы пользователей является исходное имя группы, в противном случае он не сможет изменить -->

<! ELEMENT     GroupName(#STRING)>

<!-- Groups:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Groups(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Group" : {

"AuthorityList" : [ "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

 "Memo" : "group0002",

 "Name" : "group0002" 

},

 "GroupName" : "group0001",

"SessionID" : "0x00000002" 

}


Возвращаемое сообщение:
Изменить запрос пользователя группы определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    MODIFYGROUP_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100, 

"SessionID" : "0x00000002" 

}


5.13.6 Удаление группы пользователей
	Название сообщения
	CU_PU_ Удаление группы пользователей

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Удаление группы пользователей

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Удалить определение сообщения запроса группы пользователей
	<! ELEMENT    DELETEGROUP_REQ(SessionID,  Name)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Name: Имя группы пользователей -->

<! ELEMENT     Name(#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "user001",

 "SessionID" : "0x00000002"

}


Возвращаемое сообщение:
Удаление определения сообщения ответа запрос группы пользователей
	<! ELEMENT    DELETEGROUP_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.7 Добавить пользователя
	Название сообщения
	CU_PU_ Добавить пользователя

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Добавить пользователя

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Добавление определения сообщения запроса пользователя
	<! ELEMENT    ADDUSER_REQ(SessionID, Name, Users)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Users:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Users(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "User",

 "SessionID" : "0x2",

 "User" : {

 "AuthorityList" : [

 "ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "StorageManager", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "QueryLog", "DelLog", "SysUpgrade", "AutoMaintain", "GeneralConfig", "EncodeConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_06", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

 "Group" : "admin",

 "Memo" : "user00001",

 "Name" : "user001",

 "Password" : "Jszew7cB",

 "Reserved" : false,

 "Sharable" : true 

}

}


Возвращаемое сообщение:
Добавление определения сообщения запроса пользователя
	<! ELEMENT    ADDUSER_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002" 

}


5.13.8 Изменить пользователя
	Название сообщения
	CU_PU_ Изменить пользователя

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu до пу с просьбой изменить пользовательскую информацию, включая имя пользователя, пароль, разрешения

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Изменить определения сообщения запроса пользователя
	<! ELEMENT    MODIFYUSER_REQ(SessionID,  UserName, Users)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- UserName: Имя пользователя, когда изменение пользовательской информации включает в себя имя пользователя, где имя пользователя является исходное имя, или будут изменены не удалось -->

<! ELEMENT     UserName(#STRING)>

<!-- Users:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Users(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "User" : {

 "AuthorityList" : [

"ShutDown", "RecordConfig", "Backup", "PTZControl", "Account", "SysInfo", "GeneralConfig", "CommConfig", "NetConfig", "AlarmConfig", "VideoConfig", "PtzConfig", "DefaultConfig", "Talk_01", "Monitor_02", "Monitor_04", "Monitor_05", "Monitor_07", "Monitor_08", "Replay_01", "Replay_02", "Replay_03", "Replay_04", "Replay_05", "Replay_06", "Replay_07", "Replay_08" ],

"Group" : "admin",

 "Memo" : "user00001",

 "Name" : "user001",

 "Password" : "",

 "Reserved" : false,

 "Sharable" : true 

},

"UserName" : "user001" ,

"SessionID" : "0x00000002" 

}


Возвращаемое сообщение:
Изменить определения сообщения ответа запрос пользователя
	<! ELEMENT    MODIFYUSER_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.9 Удаление пользователя
	Название сообщения
	CU_PU_ Удаление пользователя

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu на пу запрос для удаления пользователя

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Удаление определения сообщения запроса пользователя
	<! ELEMENT    DELETEUSER_REQ(SessionID,  Name)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Name: Имя пользователя -->

<! ELEMENT     Name (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Name" : "user001",

"SessionID" : "0x00000002"

}


Возвращаемое сообщение:
Удаление определения сообщения в ответ на запрос пользователя
	<! ELEMENT    DELETEGROUP_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x00000002"

}


5.13.10 Изменить пароль пользователя
	Название сообщения
	CU_PU_ Изменить пароль пользователя

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Изменить пароль пользователя

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Изменить определение сообщения запроса пароля пользователя
	<! ELEMENT    MODIFYPASSWORD_REQ(SessionID,  UserName, OldPassword, NewPassword, EncryptType)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- UsersName: Имя пользователя -->

<! ELEMENT     UsersName(#STRING)>

<!-- OldPassword: Старый пароль -->

<! ELEMENT     OldPassword(#STRING)>

<!-- NewPassword: Новый пароль -->

<! ELEMENT     NewPassword(#STRING)>

<!-- EncryptType: Метод шифрования пароля -->

<! ELEMENT     EncryptType(#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "EncryptType" : "MD5",

 "NewPassWord" : "tlJwpbo6",

 "PassWord" : "9kwf1kHJ",

 "SessionID" : "0x0E4EC747",

 "UserName" : "user" 

}


Возвращаемое сообщение:
Изменить определение сообщения ответа запрос пароля пользователя
	<! ELEMENT    MODIFYPASSWORD_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x00000002"

}


5.14 Эскалация будильник（C21）

5.14.1 Полиция
	Название сообщения
	CU_PU_ Полиция

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU пу просьбу полиции

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Сообщение полиции запроса определения
	<! ELEMENT    GUARD_REQ(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"SessionID" : "0x00000003" 

}


Возвращаемое сообщение:
Полиции запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    GUARD_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Ret" : 100,

"SessionID" : "0x00000002"

}


5.14.2 Эвакуировать сотрудников полиции.
	Название сообщения
	CU_PU_ Эвакуировать сотрудников полиции.

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Cu пу просьбу снять полиции

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Сообщение запроса эвакуации определения
	<! ELEMENT    UNGUARD_REQ(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

       “SessionID”: “1”,

}


Возвращаемое сообщение:
Эвакуация запрос определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    UNGUARD_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

       “SessionID”: “1”,

       “Ret”: 100

}


5.14.3 Эскалация будильник
	Название сообщения
	CU_PU_ Эскалация будильник

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	ПУ в ТС по докладу информацию полиции, когда пу конце тревоги производится по инициативе полиции информацию в ТС

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	Описание
	无


Определение предупреждения эскалации сообщения
	<! ELEMENT    ALARM_REQ(SessionID, Name, AlarmInfo)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! – Name: SessionID Имя оповещения --> 

<!-- AlarmInfo: Сигнализация информации, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     AlarmInfo(#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "AlarmInfo" : {

 "Channel" : 0,

 "Event" : "VideoMotion",

 "StartTime" : "2009-02-16 13:36:11",

 "Status" : "Start"

 },

 "Name" : "AlarmInfo",

 "SessionID" : "0x2"

}


Возвращаемое сообщение:
Определение предупреждения эскалации ответное сообщение
	<! ELEMENT    ALARM_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

       “SessionID”: “1”,

       “Ret”: 100

}


5.14.4 Будильник сети ввода
	Название сообщения
	CU_PU_ Будильник сети ввода

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU отправляет информацию о сети будильник пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение входного сообщения сети будильник
	<! ELEMENT    NET_ALARM_REQ(SessionID, Name, NetAlarmInfo)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! – Name: Оповещения --> 

<!-- NetAlarmInfo: Сигнализация информации, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     NetAlarmInfo (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{

   "Name" : "OPNetAlarm",

   "OPNetAlarm" : {

      "Event" : 0,

      "State" : 1

   },

   "SessionID" : "0x2"

}


Возвращаемое сообщение:
Вход сигнала тревоги сети определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    NET_ALARM_RSP(SessionID,  Name, Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<! – Name: Срабатывания сигнала-->--> 

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Name" : "OPNetAlarm", 

"Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000002" 

}


4.34.5 Центр предупреждения эскалации будильник
	Название сообщения
	Центр предупреждения эскалации будильник

	Направление
	CU—〉Сервисный центр

	Описание функции
	CU посылает сигнал или журнала информацию будильник центр

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение входного сообщения сети будильник
	<! ELEMENT    ALARMCENTER_MSG_REQ (NetAlarmCenterMsg)  >

<!-- NetAlarmCenterMsg: Сигнализация информации, см. »JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     NetAlarmCenterMsg(#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Address" : "0x0B0A060A", 

"Channel" : 0, 

"Descrip" : "",

 "Event" : "MotionDetect", 

"SerialID" : "003344236523", 

"StartTime" : "2010-06-24 17:04:22",

 "Status" : "Stop",

 "Type" : "Alarm"

 }


{ "Alarm.AlarmOut" : [ { "AlarmOutStatus" : "OPEN", "AlarmOutType" : "MANUAL" },  { "AlarmOutStatus" : "OPEN", "AlarmOutType" : "AUTO" }, ...], "Name" : "Alarm.AlarmOut", "SessionID" : "0x3" }

.{ "Name" : "", "Ret" : 100, "SessionID" : "0x00000003" }

5.15 Обновления системы（C22）

5.15.1 Обновление элемента управления
	Название сообщения
	CU_PU_ Обновление элемента управления

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	Запрос обновления системы действий

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	
	


Определение сообщения запроса системы обновления
	<! ELEMENT    UPGRADE_REQ(SessionID,  Name, Operation)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Operation:»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     Operation(#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : "OPSystemUpgrade",

 "OPSystemUpgrade" : {

 "Action" : "Start",

 "Type" : "System"

},

"SessionID" : "0x5" 

}


Возвращаемое сообщение:
Обновление системы определения сообщения в ответ на запрос
	<! ELEMENT    UPGRADE_RSP(SessionID,   Name, Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "Name" : " OPSystemUpgrade ",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000005"

 }




5.15.2 Обновление данных отправки
	Название сообщения
	CU_PU_ Отправить обновления данных

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU отправляет обновления данные пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	Описание
	无


Отправить обновления данных определения сообщения запроса
	<! ELEMENT    UPGRADE_DATA(DATA)  >

<!-- DATA: данные, прямые 2 необработанных данных -->

Тело сообщения ниже пример:



Возвращаемое сообщение:
Обновление системы определения сообщения в ответ на запрос
	<! ELEMENT    UPGRADE_DATA_RSP(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:


5.15.3 Уведомление о ходе выполнения обновления
	Название сообщения
	PU_CU_ Отправить уведомление о ходе выполнения обновления

	Направление
	PU—〉CU

	Описание функции
	Cu отправить пу обновления заметите прогресс

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	Описание
	Сообщение не имеет  Возвращаемое сообщение


Отправить обновления прогресса уведомления запроса определения сообщения
	<! ELEMENT    UPGRADE_PROGRESS(SessionID,   Ret)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret:Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

Тело сообщения ниже пример:
{

"Name" : "", 

"Ret" : 1, 

"SessionID" : "0x00000003"

}


5.16 Автоматическое устройство Поиск（C22）

5.16.1 Автоматический поиск IP
	Название сообщения
	CU_PU_ Автоматическое IP Поиск

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU Трансляция запрос автоматический поиск IP

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Определение сообщения автоматического запроса поиск IP
	<! ELEMENT    IPSEARCH_REQ(SessionID)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:



Возвращаемое сообщение:
5.16.2 Автоматический поиск IP определения сообщения ответа
	<! ELEMENT    IPSEARCH_RSP(SessionID,   Ret, NetCommon)  >

<!-- SessionID:СессияID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- Ret: Возвращаемое значение -->

<! ELEMENT     Ret (#NUMBER)>

<!-- NetCommon: См.»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     NetCommon (#STRUCT)>

Тело сообщения ниже пример:
{

 "NetWork.NetCommon" : {

"GateWay" : "0x0100060A",

"HostIP" : "0x7200060A", 

"HostName" : "LocalHost", 

"HttpPort" : 80, 

"MaxBps" : 0, 

"MonMode" : "TCP", 

"SSLPort" : 8443, 

"Submask" : "0x0000FFFF", 

"TCPMaxConn" : 10, 

"TCPPort" : 34567, 

"TransferPlan" : "AutoAdapt", 

"UDPPort" : 34568, 

"UseHSDownLoad" : false 

},

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000000"

}


5.17 Экспорт импорт информации системы（C24）

5.17.1 Настройки экспорта
	Название сообщения
	CU_PU_ Настройки экспорта

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU получить все файлы сведений конфигурации для пу

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже


Настройка экспорта запроса определения сообщения
	<! ELEMENT    CONFIG_EXPORT_REQ(SessionID)  >

<!-- SessionID: Сессия ID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:



Возвращаемое сообщение:
Настройка определений экспортировать ответ сообщение
	<! ELEMENT    CONFIG_EXPORT_RSP()  >

Поток данных профиля в формате ZIP (размер находится в пределах 64K)



5.17.2 Настройка импорта
5.17.3 Экспорт журнала
5.18 Сети клавиатура（C25）

	Название сообщения
	CU_PU_ Команды клавиатуры контроля сети

	Направление
	CU -> PU

	Описание функции
	CU отправляет команду сети клавиатуры управления ПУ

	Содержание сообщения
	Приведены в таблице ниже

	Описание
	Нет


Клавиатура управления сети определение команды
	<! ELEMENT    NET_KEYBOARD_REQ (SessionID，Name， OPNetKeyboard)  >

<!-- SessionID: Сессия ID-->

<! ELEMENT     SessionID (#STRING)>

<!-- OPNetKeyboard: Ключевые сведения, см.»JsonConfigFormat»-->

<! ELEMENT     OPNetKeyboard (#STRING)>

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Name" : "OPNetKeyboard", 

"OPNetKeyboard" : {

 "Status" : "KeyUp",

 "Value" : "1" 

},

 "SessionID" : "0x3"

}


Возвращаемое сообщение:
Ответ сети команд клавиатуры управления
	<! ELEMENT   NET_KEYBOARD_RSP (SessionID，Name，Ret)  >

Тело сообщения ниже пример:
{ 

"Name" : "OPNetKeyboard",

 "Ret" : 100,

 "SessionID" : "0x00000003"

}


6 Список ссылок
6.1 Код возврата определение
	Код возврата
	Выражение

	100 
	OK

	101 
	Неизвестная ошибка

	102 
	Версия не поддерживается

	103 
	Недопустимый запрос

	104 
	Пользователь вошел в систему

	105 
	Пользователь не вошел

	106 
	Имя пользователя пароль ошибка

	107 
	Нет разрешения

	108 
	Время ожидания

	109 
	Просмотра не удалось, соответствующий файл не найден

	110 
	Найти успех, вернуть всех файлов

	111 
	Найти успех, возвращение часть файла

	112 
	Пользователь уже существует

	113 
	Пользователь не существует

	114 
	Группа пользователей уже существует

	115 
	Группа пользователей не существует

	116 
	

	117 
	Ошибка формата сообщения

	118 
	PTZ протокол не набор

	119 
	Нет запроса в файл

	120 
	Настроен на включение

	121 
	Цифровой канал не подключен

	150
	Успешно, устройство необходимо перезагрузить

	202
	Пользователь не вошел в систему

	203
	Неправильный пароль

	204
	Пользователь незаконных

	205
	Пользователь заблокирован

	206
	Пользователя в черный список

	207
	Имя пользователя, уже вошли в систему

	208
	Ввод незаконного

	209
	Индекс повтор, пользователь уже существует 

	210
	Объекты не существует, используется при запросе

	211
	Объект не существует

	212
	Учетная запись находится в использовании

	213
	Подмножество надмножество (например, разрешения группы превышает в таблице разрешения, права пользователя превышает диапазон разрешений группы и так далее)

	214
	Неправильный пароль

	215
	Несоответствие паролей

	216
	Сохранить учетную запись

	502
	Порядок является незаконным.

	503
	Интеркому открыт.

	504
	Домофон не открыт

	511
	Начало обновления

	512
	Обновление не запущен

	513
	Ошибки обновления данных

	514
	Ошибка обновления

	515
	Обновление завершено

	521
	Не удалось восстановить умолчания

	522
	Перезагрузите устройство, требуемое

	523
	Незаконные конфигурации по умолчанию

	602
	Необходимость перезапуска приложения

	603
	Атрибут не поддерживается

	604
	Ошибка записи файла

	605
	Атрибут не поддерживается

	606
	Проверка не удалась

	607
	Конфигурация не существует

	608
	Резолюция ошибке конфигурации

	
	


6.2 Определение кода команды
6.2.1 Протокол журнала из Live войти C1Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	LOGIN_REQ 
	999/1000
	Запрос на вход

	LOGIN_RSP
	1000 
	Ответ входа

	LOGOUT_REQ
	1001 
	Logout запрос

	LOGOUT_RSP
	1002 
	Дождитесь ответа

	FORCELOGOUT_REQ
	1003 
	Сила выхода запрос

	FORCELOGOUT_RSP
	1004 
	Сила выхода ответ

	KEEPALIVE_REQ
	1005 
	Живой запрос

	KEEPALIVE_RSP
	1006 
	Живой ответ

	
	
	

	
	
	


6.2.2 Получить сведения об устройстве C2Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	SYSINFO_REQ
	1020 
	Получите запрос информации системы

	SYSINFO_RSP
	1021 
	Получить ответ на запрос информации системы

	
	
	


6.2.3 Получает/устанавливает вверх конфигурации связанных запрос информации C3~C11Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	CONFIG_SET
	1040 
	конфигурации запросы

	CONFIG_SET_RSP
	1041 
	конфигурации ответ

	CONFIG_GET
	1042 
	Получите запрос

	CONFIG_GET_RSP
	1043 
	Получить ответ 

	DEFAULT_CONFIG_GET
	1044 
	Получите конфигурацию по умолчанию запрос

	DEFAULT_CONFIG_GET_RSP
	1045 
	Получить соответствующие конфигурации по умолчанию

	CONFIG_CHANNELTILE_SET
	1046 
	Установка канала имя

	CONFIG_CHANNELTILE_SET_RSP
	1047 
	Установить имя реакцию канала

	CONFIG_CHANNELTILE_GET
	1048 
	Запрос Get канала имени

	CONFIG_CHANNELTILE_GET_RSP
	1049 
	Ответ получить канал имени

	CONFIG_CHANNELTILE_DOT_SET
	1050 
	Задать запрос матричных имени канала

	CONFIG_CHANNELTILE_DOT_SET_RSP
	1051 
	Установить имя канала матричных ответ


6.2.4 Система отладки Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	SYSTEM_DEBUG_REQ
	1052
	Отладочные запросы системы

	SYSTEM_DEBUG_RSP
	1053
	Отладочные запросы системы

	
	
	


6.2.5 Получение компетенции уровня C12Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	ABILITY_GET
	1360 
	Уровень способности запрос выборки

	ABILITY_GET_RSP
	1361 
	Уровень способности получить ответ

	
	
	


6.2.6 Управление PTZ C13Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	PTZ_REQ
	1400 
	Запрос управления PTZ

	PTZ _RSP
	1401 
	Ответ управления PTZ

	
	
	

	
	
	


6.2.7 Мониторинг управления C14Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	MONITOR_REQ
	1410 
	В реальном времени мониторинг запросов

	MONITOR_RSP
	1411 
	В реальном времени мониторинг запрос ответ

	MONITOR_DATA
	1412 
	Мониторинг в реальном времени данных

	MONITOR_CLAIM
	        1413
	Мониторинг утверждают запросы

	MONITOR_CLAIM_RSP
	        1414
	Мониторинг претензии ответ


6.2.8 Управление воспроизведением C15Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	PLAY_REQ
	1420 
	Воспроизведение запросов

	PLAY_RSP
	1421 
	Повтор запрос ответ

	PLAY_DATA
	1422 
	Воспроизведения данных

	PLAY_EOF
	1423 
	Воспроизведение файла конец

	PLAY_CLAIM
	1424 
	Запрос утверждения преобразования

	PLAY_CLAIM_RSP
	1425 
	Ответ на запрос претензии воспроизведения

	DOWNLOAD_DATA
	        1426
	Загрузка данных


6.2.9 Внутренний голос C16Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	TALK_REQ
	1430 
	Выступая запрос

	TALK_RSP
	1431 
	Отвечая на запросы говорить

	TALK_CU_PU_DATA
	1432 
	CU>PU связи данных

	TALK_PU_CU_DATA
	1433 
	CU<PU связи данных

	TALK_CLAIM
	1434 
	Запрос утверждения

	TALK_CLAIM_RSP
	1435 
	Ответ на претензии запрос


6.2.10 Запрос файла C17Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	FILESEARCH_REQ
	1440 
	Видео файл запроса

	FILESEARCH_RSP
	1441 
	Видео файл запрос-ответ

	LOGSEARCH_REQ
	1442 
	Журнал запрос

	LOGSEARCH_RSP
	1443 
	Ответ на запрос журнала

	FILESEARCH_BYTIME_REQ
	         1444
	Поиск запросов файлов через время

	FILESEARCH_BYTIME_RSP
	        1445
	Ответ Поиск файла по времени


6.2.11 Системы управления C18Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	SYSMANAGER_REQ
	1450 
	Запросы управления

	SYSMANAGER_RSP
	1451 
	управления запрос ответ

	TIMEQUERY_REQ
	1452 
	Получить время ПУ системы

	TIMEQUERY_RSP
	1453 
	ответ время системы пу


6.2.12 Жесткий диск управления C19Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	DSIKMANAGER_REQ
	1460 
	Жесткий диск управления

	DSIKMANAGER_RSP
	1461 
	Диск управления ответ


6.2.13 Управление пользователями C20Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	FULLAUTHORITYLIST_GET
	1470 
	Получить список всех разрешений

	FULLAUTHORITYLIST_GET_RSP
	1471 
	Получить список ответов для всех разрешений

	USERS_GET
	1472 
	Получить список разрешений для всех пользователей

	USERS_GET_RSP
	1473 
	Получить разрешение списка ответов для всех пользователей

	GROUPS_GET
	1474 
	Получить список разрешений для всех групп

	GROUPS_GET_RSP
	1475 
	Получить разрешение списка ответов для всех групп

	ADDGROUP_REQ
	1476 
	Добавить запрос группы

	ADDGROUP_RSP
	1477 
	Для добавления группы запрос ответ

	MODIFYGROUP_REQ
	1478 
	Изменить запрос группы

	MODIFYGROUP_RSP
	1479 
	Изменить ответ на запрос группы

	DELETEGROUP_REQ
	1480 
	Запрос удалить группу

	DELETEGROUP_RSP
	1481 
	Удалить группу запрос ответ

	ADDUSER_REQ
	1482 
	Добавить пользователя запрос

	ADDUSER_RSP
	1483 
	Добавить запрос ответа пользователя

	MODIFYUSER_REQ
	1484 
	Изменить запросы пользователей

	MODIFYUSER_RSP
	1485 
	Изменить ответ на запрос пользователя

	DELETEUSER_REQ
	1486 
	Удалить запрос пользов.

	DELETEUSER_RSP
	1487 
	Удаление ответа

	MODIFYPASSWORD_REQ
	1488 
	Изменить пароль 

	MODIFYPASSWORD_RSP
	1489 
	Изменить пароль ответ

	
	
	


6.2.14 Эскалация будильник C21Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	GUARD_REQ
	1500 
	Полиции запрос

	GUARD_RSP
	1501 
	Полиции запросить ответ

	UNGUARD_REQ
	1502 
	Запрос для стоп полиции

	UNGUARD_RSP
	1503 
	стоп запрос ответ

	ALARM_REQ
	1504 
	Будильник запрос (только один PU активно сообщили в CU сообщение)

	ALARM_RSP
	1505 
	Эвакуация запрос ответ

	NET_ALARM_REQ
	1506 
	Сети будильник

	NET_ALARM_REQ
	1507 
	предупреждения ответ

	ALARMCENTER_MSG_REQ
	1508 
	Сигнализация на центр


6.2.15 Обновления системы C22Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	UPGRADE_REQ
	1520 
	Обновить запрос

	UPGRADE_RSP
	1521 
	Обновить запрос ответ

	UPGRADE_DATA
	1522 
	Обновление пакетов

	UPGRADE_DATA_RSP
	1523 
	Обн. пакетов ответа

	UPGRADE_PROGRESS
	1524 
	Обновление прогресс

	UPGRADE_INFO_REQ
	                    1525
	Запрос обновления информации

	UPGRADE_INFO_RSQ
	                     1526
	Обновления информации ответ


6.2.16 Автоматическое устройство Поиск C23Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	IPSEARCH_REQ
	1530 
	поиск IP запрос

	IPSEARCH_RSP
	1531 
	Ответ на запрос IP поиск

	IP_SET_REQ 
	                     1532
	Настройка запросов

	IP_SET_RSP
	                      1533
	Параметры IP ответ

	
	
	

	
	
	


6.2.17 Экспорт импорт информации системы C24Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	CONFIG_IMPORT_REQ
	1540 
	запрос на импорт

	CONFIG_IMPORT_RSP
	1541 
	ответа запрос импорта

	CONFIG_EXPORT_REQ
	1542 
	запросов на экспорт

	CONFIG_EXPORT_RSP
	1543 
	Ответ запроса экспорта 

	LOG_EXPORT_REQ
	1544 
	Запрос экспорта журнала

	LOG_EXPORT_RSP
	1545 
	ответ на запрос на экспорт


6.2.18 Клавиатура управления сетью C25Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	NET_KEYBOARD_REQ
	1550 
	Команды клавиатуры

	NET_KEYBOARD_RSP
	1551 
	Ответ сети команд 


6.2.19 Захват сети C26Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	NET_SNAP_REQ
	1560
	Захват сетевой запрос

	NET_SNAP_RSP
	1561
	Ответ захвата сети

	SET_IFRAME_REQ
	1562
	Настройка рамки запросов

	SET_IFRAME_RSP
	1563
	Набор кадров ответ


6.2.20 Прозрачные серийный C27Номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	RS232_READ_REQ
	1570
	RS232 Запрос чтения

	RS232_READ_RSP
	1571
	RS232 Читать ответ

	RS232_WRITE_REQ
	1572
	RS232 Написать запрос

	RS232_WRITE_RSP
	1573
	RS232 Написать ответ

	RS485_READ_REQ
	1574
	RS485 Запрос чтения

	RS485_READ_RSP
	1575
	RS485 Читать ответ

	RS485_WRITE_REQ
	1576
	RS485 Написать запрос

	RS485_WRITE_RSP
	1577
	RS485 Написать ответ

	TRANSPARENT_COMM_REQ 
	1578
	Прозрачный последовательный запрос

	TRANSPARENT_COMM_RSP 
	1579
	Прозрачный последовательный ответ

	RS485_TRANSPARENT_DATA_REQ 
	1580
	RS485 данные запроса

	RS485_TRANSPARENT_DATA_RSP 
	1581
	RS485 данные ответа

	RS232_TRANSPARENT_DATA_REQ 
	1582
	RS232 данные запроса

	RS232_TRANSPARENT_DATA_RSP 
	1583
	RS232 данные ответа


6.2.21 Синхронизация времени входа сети
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	SYNC_TIME_REQ
	 1590
	Запрос синхр времени 

	SYNC_TIME_RSP
	1591
	время синх. ответ


6.2.22 Захват загрузить карту номер сообщения
	Имя команды
	Номер сообщения
	Описание

	PHOTO_GET_REQ 
	 1600
	карта загрузить запрос

	PHOTO_GET_RSP
	1601
	ответ загрузить карту
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登录请求（用户名，密码）
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通过主socket，发送主动注册回放请求（动作，文件名，开始时间，结束时间）


鉴权成功，返回OK


建立新socket连接，用于视频数据传输
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鉴权成功，并找到文件，返回OK
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包序号为2
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关闭成功，返回OK，关闭socket
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通过主socket，发送监视请求（动作（主动注册请求），通道，码流类型）


鉴权成功，返回OK


建立新socket连接，用于视频数据传输


通过新建的socket发送认领请求


认领成功，返回OK


通过主socket，发送监视请求（动作（监视请求），通道，码流类型）


鉴权成功，返回OK


通过新socket发送视频数据，包序号为1
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视频数据包，序号为2


关闭监视（动作，通道，码流类型）
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通过主socket，发送主动注册对讲请求（动作，通道）


鉴权成功，并且当前对讲没有开启，返回OK


建立新socket连接，用于语音数据传输


通过新建的socket发送认领请求


认领成功，返回OK


通过主socket，发送对讲请求（动作，通道）


鉴权成功，并且当前对讲没有开启，返回OK


通过新socket，开始传输语音数据，PU->CU包序号为1


。。。。


通过新socket，开始传输语音数据，CU->PU包序号为1


返回应答，停止发送语音数据，关闭socket


PU->CU包序号为n++


关闭语音对讲（动作，通道，码流类型）


CU->PU包序号为m++
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建立主socket连接，用于控制流传输


登录请求（用户名，密码，通道个数，设备类型等）


登录成功，返回ok
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